ТЕХНОЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Входно/изходен шлюз за персонал с вградени дифузери на страницата- 1 бр.

Скорост на обдухване 23-2 7 м/с

Автоматично заключване на срещуположната врата за контролиране на достъпа.

Възможност за контролиране/програмиране времето за обдухване, Възможност за определяне посоките на преминаване.

1. Приемен/експедиционен шлюз с вграден интерлок механизъм за санитарно изпълнение- 2 бр.

Да е изработен от неръждаема стомана.

Фиксиран фланец от едната страна и подвижен от другата.

Работни размери Ш 610 х В 610 х Д 610, допустимо отклонение ± 10%.

Вградена UV лампа.